**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI............................................................................................................ i DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. ii DAFTAR TABEL................................................................................................... ii BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang...................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah .............................................................................. 2 1.3 Tujuan................................................................................................... 2 1.4 Luaran yang Diharapkan....................................................................... 2 1.5 Manfaat Program .................................................................................. 2

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 2 2.1 *Light Detection and Ranging*................................................................ 2 2.2 Arduino Mega 2560.............................................................................. 3 2.3 Kursi Roda Elektrik .............................................................................. 4 2.4 Pendeteksi dan Penghindar Rintangan berbasis LIDAR ...................... 4

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN........................................................................ 5 3.1 Studi Literatur LIDAR.......................................................................... 5 3.2 Perancangan LIDAR 3D....................................................................... 5 3.3 Rekonstruksi *Point Cloud* LIDAR........................................................ 6 3.4 Perancangan Deteksi Rintangan ........................................................... 8 3.5 Perancangan Kursi Roda Otonom......................................................... 8 3.6 Pengujian dan Evaluasi......................................................................... 9 3.7 Pembuatan Laporan .............................................................................. 9

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN..................................................... 9 4.1 Anggaran Biaya .................................................................................... 9 4.2 Jadwal Kegiatan.................................................................................. 10

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 10 LAMPIRAN-LAMPIRAN.................................................................................... 11 Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping ............... 11 Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.......................................................... 19 Lampiran 3. Sususan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas................. 21 Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti ....................................................... 22 Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan ............................. 23

i

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1.** Cara Kerja LIDAR............................................................................ 3 **Gambar 3.1.** Flowchart LIDAR 3D....................................................................... 5 **Gambar 3.2.1**Desain LIDAR Bagian Penggerak.................................................... 6 **Gambar 3.3.1**3D Konversi Koordinat..................................................................... 7 **Gambar 3.4.11**Desain Kursi Roda Otonom ............................................................. 9

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 4.1.** Rekapitulasi Rencana Anggaran Dana .................................................. 9 **Tabel 4.2.** Jadwal Kegiatan Pembuatan Alat........................................................ 10

ii

1

**BAB 1. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Kursi roda merupakan alat bantu mobilitas yang sering digunakan bagi orang yang memiliki keterbatasan pergerakan dalam melakukan aktivitas sehari harinya. Keterbatasan pergerakan ini bisa dalam hal cacat fisik, cedera, ataupun penyakit yang menyerang motorik pada manusia. Dalam dunia kedokteran, kursi roda sudah tidak asing lagi dalam pemanfaatannya bagi pasien baik dalam keterbatasan yang parah seperti stroke, lumpuh, dan disabilitas total yang tidak memungkinkan untuk bisa menggerakkan kursi roda sendiri sehingga tetap membutuhkan bantuan orang dalam mobilitasnya. Sedangkan, keterbatasan yang tidak parah seperti cacat pada kaki atau cedera masih memungkinkan pasien dalam menggerakkan kursi roda tanpa bantuan orang lain (Hatta dan Tasripan, 2012).

Dilihat dari fungsinya kursi roda digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan terutama untuk lansia yang memang rentan mengalami masalah dalam hal kesehatan dan disabilitas atau penyandang cacat. Berdasarkan data pusat statistika dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2019), yakni menjadi 9,6% atau 25 juta penduduk usia lansia (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu data dari Sensus Penduduk Nasional pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa.

Dengan adanya perkembangan teknologi, kursi roda mengalami pengembangan yang awalnya hanya digerakkan secara manual sekarang sudah dikembangkan kursi roda elektrik konvensional menggunakan pengendali *joystick* yang sekarang bisa ditemui di pasaran. Namun, kursi roda elektrik konvensional yang biasa dioperasikan dengan *joystick* masih sulit digunakan oleh penyandang disabilitas lumpuh total (Ichlasa, 2016). Pada penelitian yang terdahulu mulai dikembangkan kursi roda otonom yang bisa menghindari rintangan, termasuk benda yang bergerak dengan menggunakan kamera. Namun, penggunaan kamera hanya dapat digunakan pada siang hari.

Berdasarkan hal tersebut maka disusun Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan judul “Rancang Bangun LIDAR 3D Berbiaya Murah untuk Navigasi Kursi Roda Otonom”. Sensor LIDAR 3D yang digunakan dalam alat ini merupakan rancangan sendiri dengan menggunakan TF Mini LIDAR dengan jarak jangkauan 12 meter. Hasil dari pembacaan LIDAR 3D nantinya akan digunakan untuk navigasi dari kursi roda otonom yang dapat mengenali wilayah sekitarnya sehingga kursi roda akan mampu untuk menghindari rintangan yang ada di sekitarnya. Selain itu dengan membuat LIDAR 3D sendiri maka biaya untuk pembuatan alat akan lebih murah karena harga yang ditawarkan LIDAR 3D cukup mahal. Sehingga dari PKM yang dibuat diharapkan akan mampu membantu mobilitas penyandang disabilitas dan lansia agar dapat lebih leluasa dalam bergerak dengan aman tanpa bergantung dengan orang lain.

2

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasar latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana cara mendesain LIDAR 3D?

2. Bagaimana cara penentuan objek pembacaan rintangan dari pembacaan LIDAR? 3. Bagaimana cara membuat kursi roda otonom dapat menghindari rintangan?

**1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. LIDAR 3D didesain dengan menggunakan TF Mini LIDAR memanfaatkan motor DC dan servo sebagai pemutar LIDAR.

2. Penentuan objek kursi roda otonom menggunakan pembacaan data LIDAR 3D yang telah direkonstruksi.

3. Penghindaran objek kursi roda otonom dilakukan dengan menjaga jarak antara kursi roda dan rintangan yang terdeteksi dengan mengubah arah gerak motor.

**1.4 Luaran yang Diharapkan**

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Laporan kemajuan pembuatan prototipe LIDAR 3D untuk navigasi kursi roda. 2. Laporan akhir pembuatan prototipe LIDAR 3D untuk navigasi kursi roda. 3. Terciptanya prototipe LIDAR 3D untuk navigasi kursi roda otonom. 4. Mendapatkan artikel ilmiah berupa paper dan karya tulis ilmiah yang siap

dipublikasikan di *International Journal on Advanced Science, Engineering, and Information Technology (Q2 Scopus).*

**1.5 Manfaat Program**

Berikut manfaat program penelitian ini adalah:

1. Bagi Pelaksana

a. Tercapainya peran dan fungsi mahasiswa untuk masyarakat

b. Mengenal dan mempelajari tentang berbagai permasalahan yang sering terjadi kemudian mencari penyelesaiannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat dan umum

a. Memperoleh LIDAR 3D dengan harga yang lebih terjangkau.

b. Dapat mengimplementasikan penggunaan LIDAR 3D untuk navigasi kursi roda otonom.

c. Dapat membantu lansia dan orang cacat untuk bergerak secara bebas dengan aman tanpa bantuan orang lain.

**BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 *Light Detection and Ranging***

LIDAR atau biasa disebut *Light Detection and Ranging* adalah suatu metode pemetaan jarak suatu objek dengan menggunakan prinsip pantulan cahaya laser yang mengenai objek tertentu. Cara kerja dari LIDAR adalah dengan memancarkan sinar laser ke permukaan suatu objek, kemudian sinar laser tersebut dipantulkan

3


kembali ke LIDAR (Cho dkk*.*, 2019). Uraian cara kerja LIDAR dapat dilihat pada gambar 2.1. Berkas sinar yang kembali kemudian dianalisis untuk mengetahui jarak dari sensor ke posisi objek. Sedangkan apabila untuk mencari nilai jaraknya adalah sesuai dengan persamaan berikut:

Jarak =Kecepatan cahaya ∗ waktu kembali cahaya

(1)

2

Perhitungan jarak LIDAR menggunakan kecepatan cahaya yaitu 3×108 m/s. Berdasarkan persamaan ini, karena dalam banyak kasus kecepatan cahaya dikenal dengan akurasi yang sangat baik maka pengukuran jarak berbasis LIDAR adalah efektif dan akurat. Nilai jarak didapat dengan mengukur keterlambatan bolak-balik dari gelombang cahaya ke target. Hal ini dapat dicapai dengan memodulasi intensitas, fase, dan frekuensi bentuk gelombang cahaya yang ditransmisikan dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk modulasi pola tersebut muncul kembali di penerima (Behroozpour dkk*.*, 2017).

**Gambar 2.2.** Cara Kerja LIDAR

**2.2 Arduino Mega 2560**

Arduino Mega 2560 adalah mikrokontroler yang menggunakan ATmega2560. Ini memiliki 54 pin *input / output* digital dimana 14 dapat digunakan sebagai output PWM, 16 *input* analog, 4 UART merupakan port serial perangkat keras, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, *header* ICSP, Dan tombol reset. Arduino Mega dapat digunakan dan dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel USB. Arduino Mega kompatibel dengan kebanyakan shield yang dirancang untuk Arduino Duemilanove atau Diecimila. ATmega2560 memiliki memori *flash* 256 KB untuk menyimpan kode dimana 8 KB digunakan untuk *bootloader*, 8 KB SRAM dan 4 KB dari EEPROM. ATmega2560 menyediakan empat perangkat keras UART untuk komunikasi serial TTL (5V). ATmega8U2 di papan menyalurkan salah satu dari USB ini dan menyediakan *port* virtual untuk perangkat lunak di komputer. Perangkat lunak Arduino termasuk monitor serial yang memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX di papan akan berkedip saat data dikirimkan melalui *chip* ATmega8U2 dan koneksi USB ke komputer.

4

**2.3 Kursi Roda Elektrik**

Kursi roda bertenaga listrik biasanya digunakan untuk memberikan mobilitas dan meningkatkan kemandirian para penyandang cacat atau lansia yang sulit berjalan secara mandiri (Pu dkk*.*, 2018). Kursi roda elektrik lebih sering digerakkan dengan motor listrik dari pada tenaga manual. Tenaga manual hanya digunakan untuk cadangan. Kursi roda bermotor berguna bagi mereka yang tidak dapat menggerakkan kursi roda manual atau yang mungkin perlu menggunakan kursi roda untuk jarak atau medan yang akan melelahkan dengan kursi roda manual.

Kursi roda listrik umumnya memiliki roda empat atau enam roda dan tidak dapat dilipat. Namun dalam beberapa terdapat desain lipat dan desain lain mungkin memiliki beberapa kemampuan untuk dibongkar sebagian untuk transit. Ada empat gaya umum sistem penggerak kursi roda listrik, yaitu penggerak roda depan, tengah atau belakang dan penggerak semua roda. Roda yang digunakan untuk penggerak biasanya agak lebih besar dari roda belakang, sedangkan roda elektrik biasanya lebih besar dari roda pada kursi manual. Kursi roda listrik memiliki penggerak roda tengah memiliki roda di depan dan belakang untuk tata letak enam roda.

Motor kursi roda listrik biasanya memiliki sumber energi yang berasal dari baterai siklus dalam 12 hingga 80 ampere jam 12 volt yang dapat diisi ulang. Baterai yang lebih kecil digunakan berpasangan untuk memberi kursi yang cukup daya untuk bertahan setidaknya satu hari di antara pengisian daya. Hal ini tersedia dalam pilihan basah atau kering. Banyak kursi roda listrik membawa pengisi daya terpasang yang dapat dipasang ke stop kontak dinding standar dengan model lama atau menggunakan yang lebih portabel dengan unit pengisi daya terpisah (Morales dkk*.*, 2018).

**2.4 Pendeteksi dan Penghindar Rintangan berbasis LIDAR** Penelitian dan metode sebelumnya yang berhubungan dengan pendeteksi dan penghindar rintangan berbasis LIDAR adalah pada penelitian dengan judul.“*Autonomous Navigation and Obstacle Avoidance of a Micro-bus*” (Fernández dkk*.*, 2013). Pada penelitian tersebut digunakan LIDAR untuk mengenali dan berinteraksi dengan lingkungannya. Data LIDAR Velodyne diproses pada laptop untuk menghindari rintangan. Posisi GPS *realtime* dikirim dari komputer kendaraan ke laptop dan Posisi GPS rintangan dihitung. Trotoar, Titik *latitude* dan *longitude (waypoint*), dan perencanaan jalur juga diproses pada laptop. *Waypoint* berikutnya dikirim ke komputer kendaraan. Eksekusi tugas pada komputer kendaraan seperti membaca posisi RTK-GPS, komunikasi dengan base station, komputasi *Time Ahead Distance* (TAD), dan mengontrol kendaraan untuk bergerak ke tujuan *waypoint*. Ketika rintangan terdeteksi pada jalur yang telah direncanakan, rute sebelumnya dimodifikasi agar dapat menghindari rintangan dengan aman. Kendaraan mampu mengendalikan secara otomatis dari satu *waypoint* menuju *waypoint* berikutnya. Sistem kontrol PID adaptif digunakan untuk menghasilkan perintah gerakan berbasis pada lateral kendaraan.

5

**BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN**

Rencana tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan untuk membuat PKM ini adalah dengan metode daring dan luring. Pada saat luring, pengerjaan PKM dilaksanakan di laboratorium Elektronika Industri dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh departemen Teknik Elektro ITS. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**3.1 Studi Literatur LIDAR**

Dalam studi literatur hal yang dilakukan adalah mempelajari buku-buku literatur, jurnal-jurnal dan materi pada internet yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam pembuatan alat. Pada tahap studi literatur, dengan membaca referensi yang ada diharapkan akan dapat memahami komponen-komponen yang akan digunakan dalam pembuatan desain LIDAR 3D dan bagaimana cara kerja setiap detail yang akan dikerjakan sehingga akan memudahkan dalam pembuatan alat baik secara mekanis maupun dalam hal pemrograman.

**3.2 Perancangan LIDAR 3D**

Perancangan sistem ditujukan untuk mendapatkan desain yang optimal dalam pembuatan alat. Perancangan desain ini mencakup desain mekanik dan desain elektrik dari alat. LIDAR 3D nantinya akan diletakkan di atas *box* kontrol yang berisi Arduino mega sehingga akan leluasa dalam berputar tanpa dihalangi oleh bagian lainnya. Setelah data terbaca oleh lidar maka data akan dikirimkan pada laptop dan akan direkonstruksi menjadi 3D. Adapun *flowchart* dari alat ini terdapat pada gambar 3.1.




**Gambar 3.1.** *Flowchart* LIDAR 3D

6

Pada langkah awal yang dilakukan adalah inisial *hardware*. Pada tahap inisial nanti *hardware* akan diatur dengan membuat LIDAR berada pada aksis-Y terendah yang ditentukan. Setelah inisial selesai maka motor servo LIDAR akan berputar dan servo akan bergerak dari bawah ke atas secara perlahan. Sedang pada aksis-X motor DC bergerak terus berputar. Dari pergerakan servo dan motor DC akan menghasilkan pembacaan LIDAR 3D. Setelah didapatkan data pembacaan LIDAR dilakukan *decoding* data dan rekonstruksi *point cloud* yang nantinya digunakan untuk penentuan algoritma kursi roda otonom.

Pada gambar 3.2 merupakan gambar rancangan LIDAR 3D. Dari gambar dapat diketahui bahwa ada 2 penggerak utama dalam alat ini yaitu motor DC untuk aksis-X dan Servo untuk aksis-Y. Pada pergerakan aksis-X motor DC akan memutar gear yang melekat pada bodi penyangga LIDAR sehingga bodi LIDAR akan ikut berputar juga jika motor DC berputar. Sedang pada aksis-Y servo nantinya akan diatur untuk inisial berada pada posisi menghadap ke bawah dan semakin lama akan bergerak ke atas seiring dengan perputaran LIDAR. Pada desain ini digunakan kapsul slip ring agar kabel yang digunakan tidak terbelit.



**Gambar 3.2.3**Desain LIDAR 3D

**3.3 Rekonstruksi *Point Cloud* LIDAR**


TF mini LIDAR mengadopsi paket informasi untuk sejumlah nilai heksadesimal. Di samping untuk terus menerima pengembalian informasi, sisi *decoding* harus menentukan paket setiap data milik jenis informasi apa yang terletak di saluran mana, dan kemudian sistem melakukan komputasi paket. Operasi paket dibagi menjadi dua bagian utama yaitu perhitungan azimuth dan perhitungan jarak.

Sebelum melakukan rekonstruksi, pertama-tama dilakukan *decoding* data LIDAR dengan menghitung sudut horizontal dan sudut horizontal sebagai dua nilai heksadesimal berturut-turut, seperti 0x33 & 0x71, dan dua nilai heksadesimal adalah penggantian dan kombinasi, seperti 0x7133. Selanjutnya, nilai heksadesimal dikonversi menjadi nilai desimal, seperti 28.979. Akhirnya, nilai desimal dibagi

7

dengan 100. Kemudian diperoleh sudut horizontal saat ini, seperti 289,79 derajat. Untuk pemindaian horizontal 360 derajat diperlukan 76 paket, setiap paket berisi 12 blok, dan setiap blok akan ditransmisikan dua kali sinar LIDAR. Sudut *offset* rata-rata adalah sekitar 0,2 derajat. Setelah mendapatkan dua nilai heksadesimal berturut-turut, dua nilai diganti, digabung dan dikonversi menjadi desimal, dan dikalikan dengan 2,0 mm. Sehingga pada akhirnya sistem akan menyelesaikan konversi jarak dan *decoding* paket TF Mini LIDAR.

Menindaklanjuti langkah *decoding* dari bagian sebelumnya, sehingga mendapatkan informasi jarak, informasi sudut horizontal dan vertikal. Selanjutnya, akan digunakan ketiga informasi tersebut untuk perhitungan transformasi koordinat 3D dan menggunakan OpenGL untuk membangun peta *point cloud*. Karena pemindaian TF Mini LIDAR mengambil koordinat bola (R, ω, α) sebagai koordinat pelaporan seperti yang digambarkan pada gambar 3.3. ika informasi yang didekodekan perlu dikonstruksikan menjadi *point cloud*, itu harus dikonversi menjadi sistem koordinat tiga dimensi. Perhitungan transformasi koordinat tiga dimensi terutama melalui rumus konversi (2) - (4) untuk menghitung koordinat tiga dimensi sebagai berikut.

�� = �� × sin(��) × cos (��) (2) �� = �� × cos (��) × cos (��) (3) �� = �� × ������ (��) (4) 

**Gambar 3.3.4** 3D Konversi Koordinat

Nilai ω adalah tetap yang merupakan sudut vertikal yang dipancarkan oleh LIDAR. Sudut elevasi saat ini ω ditentukan sesuai dengan posisi sinar laser yang kembali. α adalah sudut horizontal yang merupakan hasil perhitungan Azimuth. Akhirnya, R adalah informasi jarak antara LIDAR dan objek, menggunakan nilai jarak dari bagian sebelumnya untuk menghitung nilai hasil. Sistem menggunakan tiga variabel ini untuk menghitung koordinat 3D yang dikonversi (XYZ). Ketika perhitungan nilai koordinat selesai, digunakan OpenGL untuk melakukan konstruksi dan tampilan gambar *cloud*. Titik koordinat diplot menurut nilai

8

koordinat sumbu XYZ yang didekodekan yang merupakan konversi titik koordinat 3D. Setelah rekonstruksi data selesai maka nantinya data dari LIDAR akan dijadikan acuan yang akan digunakan dalam menentukan posisi dari rintangan kursi roda.

**3.4 Perancangan Deteksi Rintangan**


Sensor LIDAR 3D yang telah dibuat digunakan sebagai sensor utama yang digunakan untuk navigasi kursi roda. Pembuatan sensor LIDAR 3D secara mandiri dilakukan karena untuk membeli sensor LIDAR 3D memerlukan harga yang mahal. Dari penyusunan *point cloud* yang telah didapat, nanti digunakan untuk menentukan bagaimana algoritma dari deteksi rintangan. Proses deteksi rintangan yang dikembangkan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: *filtering*, proses awal, dan *clustering* rintangan. Pada proses *filtering* digunakan untuk menentukan jarak antara kursi roda dan LIDAR titik tertentu pada saat tersebut. Metode ini dapat memberi perhatian pada ruang dan waktu, menyaring titik noise dan mengurangi kompleksitas dari pengelompokan rintangan.

Pada proses awal LIDAR digunakan untuk mengolah dari rekonstruksi *point cloud* LIDAR yang dapat mengetahui jarak dan bentuk dari objek yang ada di sekitarnya. Selanjutnya dilakukan identifikasi objek serta yang berdekatan dapat dimasukkan menjadi 1 objek. Tahap terakhir adalah *clustering* dimana digunakan untuk mengetahui apa objek yang ada di dekatnya berupa tembok, manusia atau lainnya. Keluaran dari deteksi ini berupa bentuk dan jarak dari rintangan.

**3.5 Perancangan Kursi Roda Otonom**

Perancangan kursi roda otonom dilakukan dengan mengubah kursi roda standar menjadi kursi roda elektrik dengan mengubah penggerak manual menjadi menggunakan motor DC yang dapat menggerakkan kursi roda. Driver yang digunakan dalam kontrol ini adalah BTS7960. Sedang untuk energinya adalah berasal dari aki mobil 12 V DC 32 Ah. Adapun untuk LIDAR 3D yang telah dirancang diletakkan pada belakang kursi roda dengan posisi yang lebih tinggi dari orang yang menaiki kursi roda agar dapat mengenali wilayah sekitar tanpa terganggu oleh orang yang duduk di kursi roda. Berikut pada gambar 3.4 adalah rancangan 3D dari kursi roda otonom yang akan dibuat.

9



**Gambar 3.4. 5**Desain Kursi Roda Otonom

**3.6 Pengujian dan Evaluasi**

Pengujian dan evaluasi dalam metode ini berfungsi untuk melakukan pengujian dari keseluruhan alat dan membenahi apa saja kekurangan yang terjadi pada saat dilakukannya percobaan. Dari hasil percobaan dilihat apakah hasil dari percobaan telah memenuhi apa yang diharapkan. Dengan adanya evaluasi diharapkan alat yang dihasilkan akan semakin baik sehingga dapat diaplikasikan dan digunakan untuk membantu masyarakat lansia dan cacat dalam bergerak secara aman tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

**3.7 Pembuatan Laporan**

Pembuatan laporan dilakukan pada tahap akhir setelah seluruh tahapan yang direncanakan terselesaikan sehingga hasil yang disampaikan dapat menjelaskan keseluruhan proses yang dilaksanakan sesuai hasil dan data yang didapatkan. Dengan pembuatan laporan maka diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebaikan penelitian ini ke depannya.

**BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

**4.1 Anggaran Biaya**

Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini adalah seperti tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1.** Rekapitulasi Rencana Anggaran Dana

| **No.** | **Jenis Pengeluaran** | **Biaya (Rp)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Perlengkapan | Rp 1.429.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 6.412.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp 780.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp 1.309.000,00 |
| **Total** | | **Rp 9.930.000,00** |

10

**4.2 Jadwal Kegiatan**

Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan akan seperti pada tabel 4.2 berikut. **Tabel 4.2.** Jadwal Kegiatan Pembuatan Alat

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | **Person**  **Penanggung jawab** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | | **2** | | | | **3** | | | | **4** | | | |
| 1 | Studi Literatur  LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habib  Nurkholis |
| 2 | Perancangan  LIDAR 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprial Iqbal Lubis |
| 3 | Rekonstruksi *Point Cloud* LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indra  Kusuma |
| 4 | Perancangan  Deteksi Rintangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dava Aulia |
| 5 | Perancangan Kursi Roda Otonom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indra  Kusuma |
| 6 | Pengujian dan  Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diah  Kusuma I. |
| 7 | Pembuatan  Laporan LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diah  Kusuma I. |

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik (2019) *Jumlah Kecelakaan; Koban Mati; Luka Berat; Luka Ringan; dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2018*. Available at: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134.

Behroozpour, B., Sandborn, P., dan Boser, B.E*.* (2017) ‘Lidar System Architectures and Circuits’, *IEEE Communications Magazine* 55(10), pp. 135–142. Cho, Y., dan Lyu, J. (2019) ‘Auto Gain Control method using the current sensing amplifier to compensate the walk error of the TOF LiDAR, I*nternational Conference on Control, Automation and System*s, pp. 1403–1406*.* Fernández, C., Domínguez, R., Fernández-Llorca, D., dan Alonso, J. (2013) ‘Autonomous navigation and obstacle avoidance of a micro-bus: Regular paper’, *International Journal of Advanced Robotic Systems,* 10, pp. 1-9. Hatta, Y. K., dan Tasripan, I. (2012) ‘Rancang Bangun Kursi Roda Elektrik Android’, *Teknik Pomits*, 1(1), pp. 1–6.

Ichlasa, E. (2016) *Jumlah Lansia Meningkat, Singapura Ingin Kursi Roda Otonom*. Available at: https://www.medcom.id/teknologi/news teknologi/gNQYQqWN-jumlah-lansia-meningkat-singapura-ingin-kursi roda-otonom (Accessed: 20 February 2021).

Morales, Y.*.* (2018) ‘Passenger discomfort map for autonomous navigation in a robotic wheelchair’, *Robotics and Autonomous Systems*, 103, pp. 13–26. Pu, J., dan Jiang, Y. (2018) ‘Low cost sensor network for obstacle avoidance in

share-controlled smart wheelchairs under daily scenarios’, *Microelectronics Reliability*, pp. 180–186.

11

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping 1. Biodata Ketua**

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Indra Kusuma |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NRP/NIDN | 07111740000077 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Blitar, 08 Juni 1998 |
| 6 | *E-mail* | indraikhwan66@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 082232329429 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Status Dalam**  **Kegiatan** | **Waktu dan**  **Tempat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Pihak Pemberi**  **Penghargaan** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 1 Elexcurtion | ITB | 2017 |
| 2 | Juara 1 Infacter  Competition | UPN Veteran Yogyakarta | 2018 |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-KC**.

Surabaya, 16 Februari 2021

Ketua Tim

(Indra Kusuma)

12

**2. Biodata Anggota 1**

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dava Aulia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Departemen Teknik Komputer |
| 4 | NIM | 07211840000033 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Surabaya, 28 Maret 2000 |
| 6 | Alamat E-mail | davaaulia2000@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 082131409408 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Status Dalam Kegiatan** | **Waktu dan**  **Tempat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimedia dan Game Event 5 (MAGE 5) | Staff Akomodasi,  Transportasi, Konsumsi dan Kesehatan | Surabaya, 16 – 17 November 2019 |
| 2 |  |  |  |

C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| **No** | **Jenis Penghargaan** | **Pihak Pemberi**  **Penghargaan** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peserta, Lomba Esai  Kewirausahaan “Make A New Business Inovation During Pandemic Covid 19” | Komunitas Penerima  Beasiswa Bank Indonesia Komisariat UPN  “Veteran” Jawa Timur. | 2021 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-KC**.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Dava Aulia)

13

**3. Biodata Anggota 2**

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Diah Kusuma Indrawati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Teknik Sistem dan Industri |
| 4 | NIM | 02411840000054 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Ponorogo, 23 Februari2000 |
| 6 | E-mail | diahki99@gmail.com |
| 7 | Nomer HP | 085850641936 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Status Dalam**  **Kegiatan** | **Waktu dan**  **Tempat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Pihak Pemberi**  **Penghargaan** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-KC**.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Diah Kusuma Indrawati)

14

**4. Biodata Anggota 3**

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Habib Nurkholis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 07111940000143 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Trenggalek, 25 April 2002 |
| 6 | Alamat E-mail | habibnurkholis25@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 0881026835554 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Status Dalam**  **Kegiatan** | **Waktu dan Tempat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Pihak Pemberi**  **Penghargaan** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 1 Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Fisika Kabupaten Trenggalek | Kementrian Agama RI | 2018 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-KC**.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Habib Nurkholis)

15

**5. Biodata Anggota 4**

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Aprial Iqbal Lubis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Mesin Industri |
| 4 | NIM | 10211910000065 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Sampang, 15 April 2000 |
| 6 | Alamat E-mail | iqbal.lubisa@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085231552096 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Status Dalam**  **Kegiatan** | **Waktu dan Tempat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Pihak Pemberi**  **Penghargaan** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-KC**.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Aprial Iqbal Lubis)

16

**Biodata Dosen Pendamping**

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dr. Muhammad Rivai, ST., MT. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NIP/NIDN | 196904261994031003/0026046903 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Surakarta, 26 April 1969 |
| 6 | Alamat E-mail | muhammad\_rivai@ee.its.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081330701412 |

B. Riwayat Pendidikan

| **Gelar Akademik** | **Sarjana** | **S2/Magister** | **S3/Doktor** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Institusi** | Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember | Universitas  Indonesia | Universitas  Airlangga |
| **Jurusan/Prodi** | Teknik Elektro | Opto-Elektro  teknika dan  Aplikasi Laser | MIPA |
| **Tahun Masuk-Lulus** | 1987-1993 | 1995-1997 | 2002-2006 |

C. Rekam Jejak Tridharma PT

C.1. Pendidikan/Pengajaran


| **No** | **Nama Mata Kuliah** | **Wajib/Pilihan** | **SKS** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rangkaian Elektronika | Wajib | 3 |
| 2 | Perancangan Sistem  Elektronika Analog | Wajib | 3 |
| 3 | Transduser | Wajib | 3 |
| 4 | Divais Optoelektronika | Pilihan | 3 |

C.2. Penelitian

| **No** | **Judul Penelitian** | **Penyandang Dana** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor biomarker gas berkonsentrasi rendah berbasis devais Quartz Crystal Microbalance terlapis material Carbon Nanotube yang terintegrasi dengan Field  Programmable Gate Array | Penelitian Dasar,  Kemenristekdikti | 2020 |

17

| **No** | **Judul Penelitian** | **Penyandang Dana** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pelacakan Sumber Gas  Menggunakan Olfactory Robot Swarm | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi,  Kemenristekdikti | 2019 |
| 3 | Gas Analyzer Menggunakan Prinsip Electronic Nose Berbasis Deret Interferometric Reflectance Imaging Sensor dan Neural Network | Penelitian Berbasis Kompetensi,  Kemenristekdikti | 2018 |
| 4 | Alat Portabel Deteksi Tingkat Keparahan Asma dan PPOK  Menggunakan Electrochemical Gas Sensor dan Single Board Computer | Program Insinas  Riset Pratama  Individu,  Kemenristekdikti | 2017 |
| 5 | Pengembangan Mobile Robot Platform untuk Aplikasi Self  Navigating Autonomous Indoor Vehicle (AIV) | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi,  Kemenristekdikti | 2017 |
| 6 | Penggunaan Multi-Mobile Olfactory Robot untuk Mencari Lokasi Bahan Kimia menggunakan Algoritma Particle Swarm Optimization | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2016 |
| 7 | Alat Deteksi Exhaled Biomarkers Nitric Oxide (NO) dan Carbon Monoxide (CO) untuk Diagnosa Tingkat Keparahan Asma dan PPOK Menggunakan Sensor Non  Dispersive Infrared dan  Preconcentrator | Insentif Riset SINas, Kemenristekdikti | 2015 |
| 8 | Implementasi Sistim Electronic Nose pada Mobile Robot untuk Mencari Sumber Gas Berbahaya | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2015 |
| 9 | Aplikasi Penguncian dan Penjejakan Target Berbasis Informasi Visual untuk Sistem Pengarah Senjata Otomatis | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2015 |

18 

C.3. Pengabdian Kepada Masyarakat

| **No** | **Judul Pengabdian kepada Masyarakat** | **Penyandang Dana** | **Tahun** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembuatan Alat Ozon Generator Untuk Sterilisasi Robot Medical Assistant Its Airlangga (Raisa) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2020 |
| 2 | Sistem Pompa Air Tenaga Surya untuk Sistem Irigasi Tetes di UPT  Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2019 |
| 3 | Penerapan Dan Pelatihan Mobile CCTV Untuk Muwujudkan Smart Pesantren Di SMA A. Wahid Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng Jombang: Akses CCTV Melalui Komputer Dan  Smartphone Melalui Jaringan Internet Protocol (TCP/IP) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2019 |
| 4 | Sistem Otomatis Pemberi Pakan dan Pengendali Kualitas Air pada Budidaya Lele Tebar Padat di UKM Budidaya Lele Mina Guo Sidoarjo | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2017 |
| 5 | Workshop Pengoperasian Mesin Cetak Braille untuk Guru dan Siswa Tunanetra SLB YPAB Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2017 |
| 6 | Revitalisasi Mesin Cetak Braille | Direktorat  Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-KC.**

Surabaya, 16 Februari 2021

Dosen Pendamping

Dr. Muhammad Rivai, ST., MT.

19

**Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan**

| **1. Jenis Perlengkapan** | **Volume** | **Harga**  **Satuan**  **(Rp)** | **Nilai (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gergaji Besi | 1 buah | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| - Obeng Set | 1 set | Rp 105.000 | Rp 105.000 |
| - Solder Listrik set | 1 set | Rp 95.000 | Rp 95.000 |
| - Sarung tangan isolator | 2 pasang | Rp 105.000 | Rp 210.000 |
| - Penyedot timah | 1 buah | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
| - Bor dan mata bor | 1 set | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| - Tang | 1 buah | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| - Tool Box | 1 buah | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| - AVO Meter | 1 buah | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| - Cutter | 2 buah | Rp 20.000 | Rp 40.000 |
| - Gunting | 2 buah | Rp 12.000 | Rp 24.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | **Rp 1.429.000** |
| **2. Bahan Habis Pakai** | **Volume** | **Harga**  **Satuan**  **(Rp)** | **Nilai (Rp)** |
| - Mur Baut | 1 pack | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| - Timah | 3 roll | Rp 45.000 | Rp 135.000 |
| - Arduino Mega 2560 | 1 buah | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| - Case Arduino Mega 2560 | 1 buah | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
| - Kabel | 10 meter | Rp 2.000 | Rp 20.000 |
| - Baterai Lipo | 1 buah | Rp 227.000 | Rp 227.000 |
| - Charger Baterai Lipo | 2 set | Rp 181.500 | Rp 363.000 |
| - DC-DC Step Down | 2 buah | Rp 45.500 | Rp 91.000 |
| - TF Mini LiDAR (ToF) | 1 buah | Rp 605.000 | Rp 605.000 |
| - Motor DC 775 12v | 1 buah | Rp 85.000 | Rp 85.000 |
| - LCD | 1 buah | Rp 36.000 | Rp 36.000 |
| - Akrilik | 1 buah | Rp 413.000 | Rp 300.000 |
| - Kabel male to male | 20 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| - Gear 3.7:1 | 2 buah | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| - Servo MG996R | 1 buah | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| - Kursi Roda | 1 buah | Rp 110.000 | Rp 885.000 |
| - Motor Driver H-Bridge  Module BTS7960 | 2 buah | Rp 110.000 | Rp 220.000 |
| - Aki mobil | 1 buah | Rp 700.000 | Rp 700.000 |
| - Motor DC 250 W Kursi Roda | 2 buah |  | Rp 1.195.000 Rp 2.390.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | **Rp 6.412.000** |

20

| **3. Perjalanan** | **Volume** | **Harga**  **Satuan**  **(Rp)** | **Nilai (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| - Keperluan pembelian bahan (Biaya Ongkir) | 8 kali | Rp 35.000 | Rp 280.000 |
| - Keperluan uji coba | 5x5 Kali | Rp 20.000 | Rp 500.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | **Rp 780.000** |
| **4. Lain-lain** | **Volume** | **Harga**  **Satuan**  **(Rp)** | **Nilai (Rp)** |
| - Poster | 3 buah | Rp 18.000 | Rp 54.000 |
| - Proposal | 3 buah | Rp 25.000 | Rp 75.000 |
| - Surat-Menyurat | 3 buah | Rp 15.000 | Rp 45.000 |
| - Laporan Akhir | 3 buah | Rp 30.000 | Rp 90.000 |
| - Kertas A4 | 1 rim | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| - Biaya berlangganan internet (bulanan) | 2 buah | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
| - Rapid test | 5 kali | Rp 150.000 | Rp 750.000 |
| - *Hand Sanitizer* | 5 buah | Rp 17.000 | Rp 85.000 |
| - Masker | 5 buah | Rp 20.000 | Rp 100.000 |
| **SUB TOTAL (Rp)** | | | **Rp 1.309.000** |
| **TOTAL 1+2+3+4 (Rp)** | | | **Rp 9.930.000** |
| *(Terbilang Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)* | | | |

21

**Lampiran 3. Sususan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas**

| **No** | **Nama/NRP** | **Program Studi** | **Bidang Ilmu** | **Alokasi**  **Waktu**  **(Jam/Minggu)** | **Uraian Tugas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indra  Kusuma | Teknik  Elektro | Elektronika | 8 jam/minggu | Bertanggung  jawab  menyelesaikan bagian elektrik alat |
| 2 | Dava Aulia | Teknik  Komputer | *Programming* | 8 jam/minggu | Bertanggung  jawab  menyelesaikan programing  alat |
| 3 | Diah  Kusuma  Indrawati | Teknik  Sistem  dan  Industri | Laporan | 8 jam/minggu | Bertanggung  jawab  membuat  laporan |
| 4 | Habib  Nurkholis | Teknik  Elektro | Desain dan  rancangan | 8 jam/minggu | Bertanggung  jawab  membuat  desain |
| 5 | Aprial Iqbal Lubis | Teknik  Mesin  Industri | Desain dan  rancangan | 8 jam/minggu | Bertanggung  jawab  perancangan  alat |

22

**Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti**

**SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Kusuma

NIM : 07111740000077

Program Studi : Teknik Elektro

Fakultas : Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul “Rancang Bangun LIDAR 3D Berbiaya Murah untuk Navigasi Kursi Roda Otonom” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain**.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar benarnya.

Surabaya, 15 Februari 2021

Yang menyatakan,

(Indra Kusuma)


NRP. 0711740000077

23

**Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan Desain LIDAR 3D**


****

**Gambar 1.** Bentuk LIDAR 3D



**Gambar 2.** Desain LIDAR 3D dengan Penutup

24

**Gambar 3.** Skema Cara Kerja Alat

Pada gambar 3 merupakan gambar dari cara kerja perancangan LIDAR 3D yang akan dibuat. Alat dirancang dengan pusat pengendali utama berupa mikrokontroler Arduino Mega yang mengontrol bagian dari penyusun alat lainnya. LIDAR diletakkan pada atas alat dengan mendapatkan daya dari Arduino yang nilainya diturunkan menjadi 3,3 V dengan menggunakan *logic level converter.* Untuk membuat LIDAR yang ada di atas tidak terbelit maka digunakan *capsule slip ring* yang menghubungkan kabelnya dari bagian bawah dan atas alat. Untuk penggerak utama dari pergerakan LIDAR digunakan servo yang dapat bergerak ke atas bawah dan menggunakan motor DC agar alat dapat bergerak berputar. Sehingga nantinya alat dapat bergerak 2 kondisi yaitu berputar dan bergerak ke atas bawah. Pergerakan alat ini nantinya yang dapat menghasilkan pembacaan dari LIDAR dapat berupa bentuk 3D. Adapun setelah dipasang pada kursi roda hasil desain dari alat adalah seperti gambar 4, 5, dan 6. Sedangkan skema kontrol pada motor DC kursi roda otonom adalah seperti gambar 7.


25

**Gambar 4.** Desain Kursi Roda Otonom dari Depan

**Gambar 5.** Desain Kursi Roda Otonom dari Samping

26

**Gambar 6.** Desain Kursi Roda Otonom dari Belakang

**Gambar 7.** Skema Kontrol Motor DC Kursi Roda Otonom