Beberapa referensi untuk menentukan external circuit current ():

1. **Lewat pengukuran resistansi**[1]

Nilai diketahui pake alat (battery tester).

Nilai merupakan total resistansi kabel, kontaktor, skun, dll.

1. **Lewat Grafik interpolasi universal**[2]

Chart, scatter chart

Description automatically generated

* Circuit abuse test bergantung pada satu parameter utama, short circuit peak current-capacity ratio.
* Hubungannya linier dan tidak bergantung pada jenis kimia baterai

1. **Lewat uji coba empiris**[3]

Chart, line chart

Description automatically generated